**Rapport 3 Accès de l’extérieur et VPN**

1. **Configuration du routeur pour les accès de l’extérieur (à partir de l’ordinateur réel).**

Vous devez prendre les adresses IP externes parmi les suivantes : 10.57.57.xx, 10.57.58,xx, 10.57.59.xx (xx est le numéro qui vous est assigné (voir cahier de charges p. 27). (Il se peut que vous n’ayez pas besoin de toutes les adresses).

1. Accès au site Web

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IP Address** | **Protocol** | **Local Port** | **Remote IP** | **Remote Port** |
| **Site Web** | 10.57.57.21 | TCP | 80 | 192.168.61.102 | 80 |

1. Accès aux ordinateurs virtuels via Bureau à distance

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IP Address** | **Protocol** | **Local Port** | **Remote IP** | **Remote Port** |
| **Serveur1** | 10.57.57.21 | TCP | 3389 | 192.168.61.101 | 3389 |
| **Serveur2** | 10.57.58.21 | TCP | 3389 | 192.168.61.102 | 3389 |

1. **VPN**

Plage d’adresses IP que vous allez distribuer :

192.168.250.1 a 192.168.250.10