B64 Guide

1. Changement du nom d’ordinateur, modification du IP de la carte et installation Hyper-V. (Script : Modification\_IP\_HYPERV\_SR)
2. Création des ordinateurs virtuels et commutateurs virtuels (Script : Parametrage\_HYPERV\_SR)
3. Configuration IPv4 sur les ordinateurs de la corporation NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DNS POUR SERVEUR 2 (Voir diagramme)
4. Ouvrir le routeur Zeroshell dans Hyper-V et configurer le NAT sur <https://192.168.0.75/> dans un browser du serveur réel . Dans l’onglet Network pour ETH01 activer Dyn. IP et dans l’onglet NAT changer ETH01 de côté.
5. Installation du DNS + Active Directory. NE PAS OUBLIER DE PROMOUVOIR LE SERVEUR EN CONTRÔLEUR DE DOMAINE ET METTRE LE BON NOM
6. Joindre le serveur membre au domaine.