B61 Guide

1. Changement du nom d’ordinateur, modification du IP de la carte et installation Hyper-V. (Script : Modification\_IP\_HYPERV\_SR)
2. Création des ordinateurs virtuels et commutateurs virtuels (Script : Parametrage\_HYPERV\_SR)
3. Configuration IPv4 sur les ordinateurs de la corporation NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DNS POUR SERVEUR 2 (Voir diagramme)
4. Ouvrir le routeur Zeroshell dans Hyper-V et configurer le NAT sur <https://192.168.0.75/> dans un browser du serveur réel . Dans l’onglet Network pour ETH01 activer Dyn. IP et dans l’onglet NAT changer ETH01 de côté.
5. Installation du DNS + Active Directory. NE PAS OUBLIER DE PROMOUVOIR LE SERVEUR EN CONTRÔLEUR DE DOMAINE ET METTRE LE BON NOM
6. Joindre le serveur membre au domaine.
7. Installation de l’Autorité de certification sur le serveur réel
8. Création des sites web (Script : Site\_Web\_FTP\_B61\_S2) sur le serveur 2. Configurations supplémentaires à faire dans le GUI
9. Configuration OpenVPN + Ouverture des ports sur le routeur ZeroShell <https://192.168.0.75/> (Voir document sur le VPN + Rapport)